중소기업 온실가스 인벤토리

2011년 온실가스 배출량 및

에너지 사용량 명세서

기업명:(주)니텍스제침

1. 일반적인 업체의 정보

정보의 구분	내 용
1. 법인명	㈜니텍스제침
2. 대표자	이기황
3. 대상년도	2010
4. 법인등록번호	174811-0044977
5. 업종	제조
6. 소재지	경북 경산시 진량읍 신상리 1185-15
7. 전화번호	053-857-8417
8 담당부서	총무부
9. 담당자/ 담당자 e-mail	김현주 / info@neetex.kr
10.담당자 직급	대리
11.담당자 전화번호	053-857-8417
12.담당자 휴대폰	010-000-0000
13.주요 생산제품	제침, 편직기
14.연간 생산량(TON 또는 ROLL수)	4,723(만 PCs)
15.상시 종업원수	90명
16.당해 연도 매출액	6,605백만원
17.당해 연도 에너지 사용량(MJ)	8,468.8(MJ)
18.총자산(백만원)	4,824 백만원
19.중소기업여부	중소기업

(주)에너지 사용량은 연료비와 전력 및 가스의 사용량(MJ)을 말함

2. 2011년 온실가스 배출량 및 에너지 사용량 총괄

연료별 에너지	에너지 사용량 (MJ)	직접배출(SCOPE 1) (TON eq CO2)	간접배출(SCOPE2) (TON eq CO2)	배출총량 (TON eq CO2)
도시가스
윤활유
LPG	103,871.2	0.6		0.6
휘발유
경유	1,102,852.1	76.3		76.3
전기	9,718,659		503.5	503.5
스팀
합계	10,925,382.3	76.9	503.5	580.4

3. 조직의 경계

3.1 조직의 경계(사진)

3. 조직의 경계

3.2 조직의 경계(약도)

3. 조직의 경계

3.3 조직의 경계(사업장등록증)

3. 조직의 경계

3.4 조직의 경계(공장등록증)

3. 조직의 경계

3.5 조직의 경계(시설배치도)

3. 조직의 경계

3.6 조직의 경계(주요 공정도)

4. 배출활동별 배출량 현황

4. 1 고정연소분야(취사용 프로판가스 사용 )

번호	제목	내용설명
1	배출활동명	기체연료연소
2	배출시설	취사용 연소시설
3	사용연료	프로판
4	사용량	1512
5	단위	KG
6	순발열량	46.3MJ
7	온실가스	CO2	CH4	N2O
8	배출계수	0.0631	0.000001	0.0000001
9	온실가스별 배출량	4417.4	0.07	0.007	가스별 KG 단위
10	지구온난화지수	1	21	310
11	CO2eqKG	4417.4	1.47	2.17
12	CO2eqKG합계	4421.0
13	CO2eqTON환산값	4.4			TON 단위

(주 1)번호 6의 순발열량은 에너지법시행규칙(2012년 6월28일) 제5조 에너지 열량환산기준

의  별표 에너지 열량환산기준 제5조 제1항 관련(2011.12.30)에 근거

(주 2)번호 8번의 온실가스별 배출계수는 국가온실가스 인벤토리 작성을 위한 2006년

IPCC 가이드라인 적용하였으며,  별표 1 제조업과 건설업에서 고정연소의 액화석유         가스(LPG)에 대한 기본배출계수 값을 적용함.

-kg of greenhouse gas per TJ on a net calorific basis

-Co2 기본값 배출계수 56,100

-CH4 기본값 배출계수 1

-N2O 기본값 배출계수 0.1

이상과 같이 TJ에 대한 값이므로 MJ로 환산하기 위해 1,000,000로 나눈 값을

온실가스 배출계수로 적용함

(주 3)번호 9의 온실가스별 배출량은

번호 4의 사용량 X 번호6의 순발열량 X 번호8의 배출계수를 곱한 값으로 산출

(주 4)번호10의 지구온난화지수(Global Warming Potential)

이산화탄소를 1로 놓을 때 CH4는 21,  N2O는 310으로 계산하여

Co2eqKG으로 환산한다.

4.2 이동연소분야(업무용 트럭)

번호	제목	내용설명
1	배출활동명	이동연소(도로)
2	배출시설	업무용 트럭
3	사용연료	경유
4	사용량	26,913
5	단위	ℓ
6	순발열량	35.4MJ
7	온실가스	CO2	CH4	N2O
8	배출계수	0.0741	0.0000039	0.0000039
9	온실가스별 배출량	70,596.6	3.72	3.72
10	지구온난화지수	1	21	310
11	CO2eqKG	70,596.6	78.12	1,153.2
12	CO2eqKG합계	71,827.9
13	CO2eqTON환산값	71.8			TON 단위

(주 1)번호 6의 순발열량은 에너지법시행규칙(2012년 6월28일) 제5조 에너지 열량환산

기준의  별표 에너지 열량환산기준 제5조 제1항 관련(2011.12.30)에 근거

(주 2)번호 8번의 온실가스별 배출계수는 국가온실가스 인벤토리 작성을 위한 2006년             IPCC 가이드라인 적용하였으며,  별표 1 제조업과 건설업에서 고정연소의 가스/디         젤유에 대한 기본배출계수 값을 적용함.

-kg of greenhouse gas per TJ on a net calorific basis

-Co2 기본값 배출계수 56,100

-CH4 기본값 배출계수 1

-N2O 기본값 배출계수 0.1

이상과 같이 TJ에 대한 값이므로 MJ로 환산하기 위해 1,000,000로 나눈 값을

온실가스 배출계수로 적용함

(주 3)번호 9의 온실가스별 배출량은

번호 4의 사용량 X 번호6의 순발열량 X 번호8의 배출계수를 곱한 값으로 산출

(주 4)번호10의 지구온난화지수(Global Warming Potential)

이산화탄소를 1로 놓을 때 CH4는 21,  N2O는 310으로 계산하여

Co2eqKG으로 환산한다.

4.3 간접온실가스 배출량(외부전기 구매)

번호	제목	내용설명
1	배출활동명	간접배출(외부전기 사용)
2	배출시설	공정설비 및 사무실
3	사용연료	전기
4	사용량	1,060,583
5	단위	kwh
6	온실가스	CO2	CH4	N2O
7	배출계수	0.4705	0.0000054	0.0000026
8	온실가스별 배출량	499,004	5.27	2.8
9	지구온난화지수	1	21	310
10	CO2eqKG	499,004	110.67	868
11	CO2eqKG합계	499,982.6
12	CO2eqTON환산값	500			TON 단위

(주1)국가전력배출계수 적용-한국전력거래소 제공

배출계수치 적용시 CH4와 N2O는 (kgCH4/MWh) (kgN2O/MWh)로 되어 있어

적용시  1000으로 나눈 계수치 적용

연도	CO2	CH4	N2O
	(tCO2/MWh)	(kgCH4/MWh)	(kgN2O/MWh)
2010	0.4705	0.0054	0.0026

5. 2011년 원별 에너지 및 온실가스의 원단위

연료별 에너지	에너지사용량 (MJ)	온실가스 배출량 TON/CO2	생산량 (TON)	에너지 사용량 원단위		온실가스배출량 원단위
				MJ/TON	%	TON/TON	%
도시가스			4,201
윤활유
LPG	76,204.8	4.4		1.814	0.7	1.05	0.8
휘발유
경유	1,020,002.7	70.6		24.28	9.6	16.8	12.4
전기	9,545,247	494.5		227.21	89.7	117.7	86.8
스팀
	10,641,454.5	569.5		253.304	100	135.55	100

[별표 1]

2006 IPCC 국가 인벤토리 가이드라인 기본 배출계수

연료명			국내에너지원 기준	CO2	CH4				N2O
					에너지산업	제조업 건설업	상업공공	가정 기타	에너지산업 제조업 건설업	상업공공 가정 기타
Ⅰ. 액체연료
원유			원유	73,300	3	3	10	10	0.6	0.6
오리멀젼			-	77,000	3	3	10	10	0.6	0.6
천연가스액			-	64,200	3	3	10	10	0.6	0.6
가솔린	자동차용 가솔린		휘발유	69,300	3	3	10	10	0.6	0.6
	항공용 가솔린		-	70,000	3	3	10	10	0.6	0.6
	제트용 가솔린		JP-8	70,000	3	3	10	10	0.6	0.6
제트용 등유			JET A-1	71,500	3	3	10	10	0.6	0.6
기타 등유			실내 등유 보일러 등유	71,900	3	3	10	10	0.6	0.6
혈암유			-	73,300	3	3	10	10	0.6	0.6
가스/디젤 오일			경유, B-A	74,100	3	3	10	10	0.6	0.6
잔여 연료유			B-B, B-C	77,400	3	3	10	10	0.6	0.6
액화석유가스			LPG	63,100	1	1	5	5	0.1	0.1
에탄			-	61,600	1	1	5	5	0.1	0.1
나프타			납사	73,300	3	3	10	10	0.6	0.6
역청(아스팔트)			아스팔트	80,700	3	3	10	10	0.6	0.6
윤활유			윤활유	73,300	3	3	10	10	0.6	0.6
석유 코크스			석유코크	97,500	3	3	10	10	0.6	0.6
정유공장 원료			정제연료 (반제품)	73,300	3	3	10	10	0.6	0.6
기타 오일	정유가스		정제가스	57,600	1	1	5	5	0.1	0.1
	접착제(파라핀왁스)		파라핀왁스	73,300	3	3	10	10	0.6	0.6
	백유		용제	73,300	3	3	10	10	0.6	0.6
	기타석유제품		기타	73,300	3	3	10	10	0.6	0.6
Ⅱ. 고체연료
무연탄			국내 무연탄 수입 무연탄	98,300	1	10	10	300	1.5	1.5
점결탄			원료용 유연탄	94,600	1	10	10	300	1.5	1.5
기타 역청탄			연료용 유연탄	94,600	1	10	10	300	1.5	1.5
하위 유연탄			아역청탄	96,100	1	10	10	300	1.5	1.5
갈탄			갈탄	101,000	1	10	10	300	1.5	1.5
유혈암 및 역청암			-	107,000	1	10	10	300	1.5	1.5
갈탄 연탄			-	97,500	1	10	10	300	1.5	1.5
특허연료			-	97,500	1	10	10	300	1.5	1.5
코크스		코크스로 코크스	코크스	107,000	1	10	10	300	1.5	1.5
		가스 코크스	-	107,000	1	1	5	5	0.1	0.1
콜타르			-	80,700	1	10	10	300	1.5	1.5
Ⅲ. 기체연료
부생 가스		가스공장 가스	-	44,400	1	1	5	5	0.1	0.1
		코크스로 가스	코크스가스	44,400	1	1	5	5	0.1	0.1
		고로 가스	고로가스	260,000	1	1	5	5	0.1	0.1
		산소 강철로 가스	전로가스	182,000	1	1	5	5	0.1	0.1
천연가스			천연가스(LNG)	56,100	1	1	5	5	0.1	0.1
Ⅳ. 기타 화석연료
도시 폐기물 (비-바이오매스 부분)			-	91,700	30	30	300	300	4	4
산업 폐기물			-	143,000	30	30	300	300	4	4
폐유			-	73,300	30	30	300	300	4	4
토탄			이탄	106,000	1	2	10	300	1.5	1.4
Ⅴ. 바이오매스(Biomass)
고체 바이오 연료		목재/목재 폐기물	-	112,000	30	30	300	300	4	4
		아황산염 잿물 (흑액)	-	95,300	3	3	3	3	2	2
		기타 고체바이오매스	-	100,000	3	30	300	300	4	4
		목탄	-	112,000	3	200	200	200	4	1
액체 바이오 연료		바이오 가솔린	-	70,800	1	3	10	10	0.6	0.6
		바이오 디젤	-	70,800	1	3	10	10	0.6	0.6
		기타 액체바이오연료	-	79,600	1	3	10	10	0.6	0.6
기체 바이오 매스		매립지 가스	-	54,600	30	1	5	5	0.1	0.1
		슬러지 가스	-	54,600	1	1	5	5	0.1	0.1
		기타 바이오가스	-	54,600	1	1	5	5	0.1	0.1
기타 비-화석연료		도시 폐기물 (바이오매스부분)	-	100,000	30	30	300	300	4	4
* 주) “에너지산업”이란 연료 추출 또는 전력생산, 열병합 발전, 열 공장(heat plant), 석유 정제산업, 고체연료의 제조(코크스, 갈탄 등) 등의 산업을 의미한다.

(제46조제1항 관련)                                                         (단위 : kgGHG/TJ)

[별표 2]

연료별 발열량

연료명	단위	총발열량	순발열량
원유	MJ/kg	45.0	42.3
휘발유	MJ/ℓ	33.5	31.0
실내등유	MJ/ℓ	36.8	34.3
보일러등유	MJ/ℓ	37.5	35.0
경유	MJ/ℓ	37.9	35.4
B-A유	MJ/ℓ	38.9	36.6
B-B유	MJ/ℓ	40.4	38.1
B-C유	MJ/ℓ	41.4	39.1
프로판	MJ/kg	50.4	46.3
부탄	MJ/kg	49.6	45.7
나프타	MJ/ℓ	33.7	31.2
용제	MJ/ℓ	33.3	30.8
항공유	MJ/ℓ	36.6	34.3
아스팔트	MJ/kg	41.4	39.1
윤활유	MJ/ℓ	38.7	36.2
석유코크	MJ/kg	33.9	32.9
부생연료1호	MJ/ℓ	37.0	35.0
부생연료2호	MJ/ℓ	40.6	38.5
천연가스(LNG)	MJ/kg	54.5	49.2
도시가스(LNG)	MJ/m3	44.2	40
도시가스(LPG)	MJ/m3	62.8	57.8
국내무연탄	MJ/kg	19.5	19.3
수입무연탄	MJ/kg	27.4	26.8
유연탄(연료용)	MJ/kg	26.0	24.9
유연탄(원료용)	MJ/kg	29.3	28.3
아역청탄	MJ/kg	22.4	20.9
코크스	MJ/kg	29.5	29.3

[별표 3] 대구염색산업 단지 관리공단 열병합 발전소

■ 증기(스팀)공급에 따른 온실가스 배출계수

연도별 구분	tCO2/GJ	tCH4/GJ	tN2O/GJ	tCO2-eq/GJ
2007년	0.0760	0.0000008	0.0000012	0.0764
2008년	0.0767	0.0000008	0.0000012	0.0776
2009년	0.0762	0.0000010	0.0000012	0.0772
2010년	0.0791	0.0000016	0.0000012	0.0795
2011년	0.07740	0.0000008	0.0000012	0.07779

■ 증기(스팀)공급 조건

증기압력	8.0	kg/cm3
증기온도	185	℃
열량	668.15	kcal