주식회사 니텍스제침

온실가스 인벤토리 가이드라인

2012년 10월10일

목 차

1. 온실가스 인벤토리 개요	1

1.1 온실가스 인벤토리 가이드라인 작성배경	1

1.2 온실가스 인벤토리의 필요성	1

1.3 온실가스 배출량 산정과 보고 원칙	2

2. 경계 설정	4

2.1 대상 온실가스	4

2.2 조직 경계 설정 - (주)니텍스제침 국내 사업장 현황	5

2.3 운영 경계 설정	5

2.4 보고서 적용 기간	6

2.5 저(극소)배출원 설정	6

2.6 배출량 제외 기준	8

2.7 배출량 재산정 원칙	8

2.8 모니터링 계획 수립	9

3. (주)니텍스제침의 온실가스 배출량 모니터링 방법론	14

3.1 직접배출	14

3.2 간접배출	18

3.3 데이터 관리 시스템	19

3.4 배출량 불확도 평가	20

4. 배출량 보고서 작성	22

5. 인벤토리 QA/QC 규정	24

5.1 QA/QC 정의	24

5.2 QA/QC 목적	24

5.3 적용 범위	24

5.4 QA/QC 업무 조직	24

5.5 QA/QC 절차	26

5.6 온실가스 인벤토리 교육	31

5.7 참고문헌	31

[첨부 1. 연료종류별 순발열량 및 온실가스 배출계수(2006 IPCC 가이드라인)]	32

[첨부 2. 구매전력 온실가스 배출계수(한국전력거래소, 전력배출계수 2008)]	33

1. 온실가스 인벤토리 개요

1.1 온실가스 인벤토리 가이드라인 작성배경

(주)니텍스제침의 온실가스 인벤토리 가이드라인은 국제적인 온실가스 산정기준인 IPCC(Intergovernmental Panel in Climate Change) 가이드라인(2006)을 비롯하여 다음 <표 1>과 같이 국내외 발간된 자료들을 참고로 하여 작성되었다.

<표 > (주)니텍스제침 온실가스 인벤토리 가이드라인 참고문헌

가이드라인	참고 부분
	조직/운영 경계 설정	용어	배출량 산정식	배출계수	모니터링 방법론	GHG Inventory Sheet	QA/QC
환경부 MRV 가이드라인					√
IPCC 가이드라인			√	√			√
GHG Protocol	√	√				√	√
ISO 14064	√	√					√
M&R 가이드라인					√

1.2 온실가스 인벤토리의 필요성

온실가스 저감 잠재량 및 감축 목표 설정의 기초자료로 활용

온실가스 인벤토리 구축을 통해 기업의 각 사업장 단위별로 저감 잠재량을 산정할 수 있으며 저감 잠재량 분석을 통해 장기적인 감축 목표 수립이 가능하다. 또한 최근 발표된 국가 온실가스·에너지 목표관리제에 대응하기 위한 근거자료로 마련할 수 있다.

에너지 저감사업 발굴 및 우선순위 평가의 근거자료로 활용

국가 온실가스는 대부분 에너지 사용으로 인해 배출되어지는데 온실가스 인벤토리를 구축함에 따라 각 사업장 내 설비별 에너지 사용량 및 효율을 파악함에 따라 장기적인 에너지 관리 계획을 수립할 수 있다. 또한 저감사업 발굴을 통해 에너지 손실을 예방하고 에너지 원단위 개념을 도입하여 각종 에너지 저감사업들 중에서 가장 비용 효율적인 사업을 우선적으로 선택하고 추진할 수 있다.

초기 온실가스 감축활동을 대외적으로 인정

향후 우리나라가 온실가스 의무감축국으로 추가될 가능성이 높기 때문에 이미 정부차원에서의 자발적인 온실가스 감축 활동이 요구되고 있으며 이는 시간이 흐름에 따라 그 요구사항이 점점 강화될 것이다. 작성된 온실가스 인벤토리는 (주)니텍스제침의 자발적인 온실가스 감축 노력을 정량화하여 사전 감축노력을 정부를 비롯한 기타 이해관계자들에게 보고할 수 있는 증거자료로 활용할 수 있다.

고객, 국가 등에게 검증된 온실가스 관련 데이터 제공

기업의 온실가스 배출량 정보 및 기후변화협약 관련 활동들이 기업의 사회적 책임으로 인식되면서 기관투자자나 시민단체 등에서 기업평가요소로서 기후변화 대응활동 등을 평가하고 있다. 이에 따라서 기업은 온실가스 인벤토리 구축으로 인한 객관적이고 입증 가능한 배출량 자료를 확보함으로써 보다 적극적으로 시장의 흐름에 대응할 수 있다.

1.3 온실가스 배출량 산정과 보고 원칙

(주)니텍스제침의 온실가스 인벤토리 구축 및 보고에 대한 원칙은 다음과 같다.

완전성(Completeness)

설정된 경계에 속해있는 온실가스 배출원을 문서화하고 보고대상 배출원의 모든 온실가스 배출량을 산정/보고해야 하며 제외된 배출원 및 활동사항은 공개하여 제외사유를 설명해야 한다.

일관성(Consistency)

시간 경과에 따른 배출량 산정 결과의 비교가 가능하도록 하기 위하여 기준년도와 동일한 산정방법을 이용하여 이행년도(회계 연도)의 온실가스 배출량을 산정해야 한다.

투명성(Transparency)

당사의 온실가스 배출량 산정을 재현할 수 있도록 온실가스 배출량 산정과 관련된 모든 데이터는 객관적이며 일관성 있는 방법으로 기록/관리/문서화 되어야 한다.

정확성(Accuracy)

온실가스 배출량이 실제 배출량을 초과하거나 미달하지 않도록 불확실성을 최소화해야 한다. 또한 보고된 정보의 타당성에 대해 사용자가 확신을 가지고 의사결정을 할 수 있을 정도의 충분한 정확성을 보장해야 한다.

타당성(Relevance)

온실가스 인벤토리가 사업 당사의 배출량을 적절히 반영하기 위해 적합한 온실가스 배출원, 온실가스 흡수원, 온실가스 저장소, 데이터 및 방법론을 채택/반영해야 한다.

2. 경계 설정

2.1 대상 온실가스

온실가스 인벤토리 구축을 위한 Non-CO2 배출량 산정과 관련된 지구온난화지수(GWP, Global Warming Potential)는 다음 <표 2>에서 나타난 바와 같이 2차 IPCC 평가 보고서에서 제시한 값을 사용한다.

<표 > 지구온난화 지수

온 실 가 스			GWP(100-yr)
			2차	3차	4차
Carbon dioxide (이산화탄소)		CO2	1	1	1
Methane (메탄)		CH4	21	23	25
Nitrous oxide (아산화질소)		N2O	310	296	296
HFCs (hydrofluorocarbons, 수소불화탄소)	HFC-23	CHF3	11,700	12,000	14,800
	HFC-32	CH2F2	650	550	675
	HFC-41	CH3F	150	97
	HFC-125	C2HF5	2,800	3,400	3,500
	HFC-134	C2H2F4	1,000	1,100
	HFC-134a	C2H2F4	1,300	1,300	1,430
	HFC-143	C2H3F3	300	330
	HFC-143a	C2H3F3	3,800	4,300	4,470
	HFC-152	C2H4F2	43	43
	HFC-152a	C2H4F2	140	120	124
	HFC-161	C2H5F	12	12
	HFC-227ea	C3HF7	2,900	3,500	3,220
	HFC-236cb	C3H2F6	1,300	1,300
	HFC-236ea	C3H2F6	1,200	1,200
	HFC-236fa	C3H2F6	6,300	9,400	9,810
	HFC-245ca	C3H3F5	560	640
	HFC-245fa	C3H3F5	950	950	1,030
	HFC-365mfc	C4H5F5	890	890	794
	HFC-43-10mee	C5H2F10	1,300	1,500	1,640
PFCs (perfluorocarbons, 과불화탄소)	PFC-14	CF4	6,500	5,700	7,390
	PFC-116	C2F6	9,200	11,900	12,200
	PFC-218	C3F8	7,000	8,600	8,830
	PFC-31-10	C4F10	7,000	8,600	8,860
	PFC-41-12	C5F12	8,900	8,900	9,160
	PFC-51-14	C6F14	7,400	9,000	9,300
Sulphur hexafluoride (육불화황)		SF6	23,900	22,200	22,800

2.2 조직 경계 설정 - (주)니텍스제침 사업장 현황

배출량 산정을 위한 조직경계를 설정하기 위해서는 먼저 “온실가스 배출량 통합방식의 기준”을 선택하고 선택한 기준을 일관성 있게 적용하는 것이 중요하다. 또한 온실가스 배출량 산정 및 보고의 목적에 따라 해당 사업자를 구성하는 사업 및 사업 활동에 관해 정의해야 한다.

온실가스 배출량 통합방식 기준에 따른 접근법은 출자비율을 기준으로 한 지분 할당 접근법(Equity Share Approach)과 기업의 통제권을 기준으로 한 통제적 접근법(Control Approach)으로 구성된다.

(주)니텍스제침의 온실가스 인벤토리 조직 경계는 “본사 공장” (대구광역시 서구 비산7동

3169-5) 단일 사업장을 대상으로 추진하고, 본 가이드라인에서는 온실가스 인벤토리의 조직 경계를 기업의 통제권을 기준으로 한 통제적 접근법(Control Approach)에 따른다.

2.3 운영 경계 설정

사업 운영과 관련된 온실가스 배출량을 확인하여 직접배출(Scope1)과 간접배출(Scope2, 3)로 구분하고, 간접배출량의 산정 및 보고 범위를 설정한다. 효율적이고 혁신적인 온실가스 배출량 관리를 위해서는 직·간접 배출량과 관련된 포괄적인 운영경계를 설정해야 한다.

① Scope1: 직접적인 온실가스 배출(Direct GHG emissions)

기업에 의해 소유, 통제되는 배출원으로부터의 배출을 의미하는 것으로, 고정연소 배출, 이동연소 배출, 공정 배출, 탈루 배출로 구분된다.

② Scope2: 간접적인 온실가스 배출(Indirect GHG emissions)

기업의 활동결과로 발생하였지만 다른 기관이 소유하거나 통제하는 배출원으로부터의 배출, 즉 기업이 구매하여 소비한 전력이나 스팀으로 인해 발생하는 배출을 의미하는 것으로 구매전력 및 구매스팀으로 구분된다.

③ Scope3: 기타 간접적인 온실가스 배출

구입자재의 추출 및 생산, 구입연료의 수송, 판매한 생산품 및 서비스의 사용에 의한 배출을 의미한다. 또한 선택적 보고용 카테고리로 (주)니텍스제침은 최소한 SCOPE1, 2를 산정 및 보고해야 한다.

또한, 교토의정서에서 규정하고 있는 6대 온실가스(CO2, CH4, N2O, HFCs, PFCs, SF6)를 관리대상 온실가스로 정의한다.

<표 > (주)니텍스제침의 온실가스 관리 목록

온실가스	(주)니텍스제침의 배출원
CO2(Carbon Dioxide)	보일러, 식당, 승용차 등
CH4(Methane)
N2O(Nitrous Oxide)
HFCs(Hydrofluorocarbons)	-
PFCs(perfluorocarbons)	-
SF6(Sulphur hexafluoride)	-

2.4 보고서 적용 기간

본 인벤토리 보고서는  2010년, 2011년 2개년에 대한 (주)니텍스제침의 온실가스 배출관련 정보를 포함하고 있다.

기준년도는 온실가스 배출량 산정을 위한 활동데이터의 수집 여부와 데이터 변화 추이를 살펴보기 위해 2010년으로 설정하였다.

2.5 저(극소)배출원 설정

(주)니텍스제침의 조직 및 운영 경계에 포함되는 것으로 온실가스를 배출하지만 아래의 기준에 미달하는 온실가스 배출원에 대해서는 비용/효과적 측면을 고려하여 온실가스 배출량 보고 항목에서 제외한다.

① 연간 온실가스 배출량이 10 tCO2e 미만인 온실가스 배출원이거나

② 연간 온실가스 배출량이 총사업장 배출량의 0.1% 미만인 온실가스 배출원

단, ①과 ②를 이용한 저(극소)배출원의 설정은 사업장 총배출량의 5%를

초과할 수 없다.

당사는 저(극소)배출원을 증명하기 위하여 온실가스 배출량 보고서에 저(극소)배출원의 산정 또는 추측된 온실가스 배출량을 기록한다.

<표 > 저(극소)배출원 예시

저(극소)배출원	상 세 설 명
LPG 실린더	사무실, 식당, 연구/실험실, 발전설비 점화시설을 통하여 극소량의 LPG가 사용 될 수 있다.
난방/온수용 소형보일러	사무실, 식당, 연구/실험실 등에서 난방과 온수공급을 위하여 소형보일러 가동을 위하여 극소량의 화석연료를 사용 할 수 있다.
조경관리시설	공장, 사무실의 조경관리시설 운영을 위하여 극소량의 화석연료를 사용 할 수 있다.
비상발전기/소방펌프	사무실, 발전소, 공장에서 비상발전기/소방펌프의 가동을 위하여 극소량의 화석연료를 사용 할 수 있다.
당사 소유/리스/렌트 이동 연소원 (자동차, 지게차, 레카차)	사무실, 발전소, 공장에서 기업활동을 위해 운영되는 이동 연소원이 극소량의 화석연료를 사용 할 수 있다.
소각설비	사무실, 발전소, 공장에서 발생되는 극소량의 폐기물을 소각 할 수 있다.
소방설비	사무실, 발전소, 공장에서는 극소량의 CO2가 주입된 소화기, 소화설비를 가동 할 수 있다.
CO2 실린더	연구/실험실, 발전설비, 공장에서는 연구용, H2치환용, 용접용으로 극소량의 CO2를 사용 할 수 있다.
냉방/냉동설비	사무실, 식당, 연구/실험실, 공장에서는 냉방/냉동설비의 가동을 위하여 극소량의 냉매(지정 온실가스)를 사용할 수 있다.
드라이아이스	연구/실험실, 식당, 공장에서는 식품보존을 위하여 극소량의 드라이아이스를 사용 할 수 있다.

2.6 배출량 제외 기준

(주)니텍스제침의 온실가스 인벤토리를 작성하는 과정에서 가능한 경계 내 배출량을 모두 산정하도록 한다. 하지만 기업 활동과 관련된 온실가스 배출이지만 당사의 조직경계 밖에서 이루어지는 다른 업체/법인의 활동과 관련된 활동 중 아래에서 제시하는 항목은 보고에서 제외할 수 있다.

① 외주, 아웃소싱에 의한 온실가스

당사가 외주와 아웃소싱을 이용하여 기업활동을 하는 경우 해당 활동으로 인한 온실가스 배출량은 당사의 온실가스 배출 산정/보고 항목에서 제외한다.

② 당사의 제품을 운송하는 과정에서 발생되는 온실가스 배출

직원 출퇴근을 위하여 운송업체(외주기관)와 계약을 맺고 외주기관에 의해 운행되는 이동연소에 발생되는 온실가스 배출

③ 구매원료의 제조과정에서 발생되는 온실가스

당사가 제품을 생산하기 위하여 외부기관으로부터 구매하는 원료를 생산하는 과정에서 발생되는 온실가스 배출량은 당사의 온실가스 배출 산정/보고 항목에서 제외한다.

④ 당사가 소유하거나 리스/렌트한 이동연소 배출원 중 기업 활동 이외의 목적으로 사용하는 과정에서 발생된 온실가스

※ 대기 중으로 배출되지 않는 온실가스 사용

사업장이 기업 활동을 하는 과정에서 사용되는 대기 중으로 배출되지 않는 온실가스 사용량을 산정에 포함했을 경우, 이 항목은 온실가스 배출 산정/보고 항목에서 차감한다.

- 운반된 제품의 온실가스

- 탄산음료에 주입되는 CO2

- 원료로 판매되는 온실가스

2.7 배출량 재산정 원칙

(주)니텍스제침은 WRI GHG Protocol에서 제시하는 재계산 원칙을 기본으로 하여 재계산에 대한 기준년도, 적용범위 설정 및 재계산 여부, 관리 등을 다음과 같이 정의한다.

<표 > (주)니텍스제침의 배출량 재계산 원칙

번호	배출량 재계산 원칙
1	(주)니텍스제침의 온실가스 인벤토리 기준년도는 2010년으로 설정한다.
2	배출량 재계산의 전제사항 : 전년도 배출량 대비 변동률이 ±5% 이상인 경우, 재계산을 검토한다.
3	배출량 재계산은 다음의 경우에 실시한다.
	(1)	기업의 구조적 변화가 있는 경우(인수합병, 매각)
	(2)	산정방법의 변화가 있는 경우(배출계수 변화, 계산식 변화)
	(3)	데이터의 정확성이 개선된 경우(계측방법의 변화)
	(4)	중요한 오류 및 누적 오류가 발견된 경우
	(5)	직접 배출원을 아웃소싱으로 하는 경우
4	배출량 재계산이 필요하지 않은 경우
	(1)	기준년도에 존재하지 않았던 설비가 신설된 경우
	(2)	SCOPE2 또는 3으로 보고된 경우 ‘아웃소싱/인소싱’으로 인한 재계산 (스팀/전력의 구매 판매량 증감에 따라 배출량이 변화하는 경우)
	(3)	경제상황에 따른 기업 활동의 성장이나 쇠퇴로 인한 재계산 (매출원 증감에 따른 온실가스 배출량 변화)
	(4)	사업장의 정기보수로 인한 재계산 (설비가동 중단에 따른 온실가스 배출량 변화)

2.8 모니터링 계획 수립

(주)니텍스제침은 온실가스 배출량 산정/보고가 일회성이 아닌 지속적으로 이루어지기 위해서 조직경계설정, 보고대상 배출원 식별, 활동데이터 수집, 데이터 선별, 온실가스 배출량 산정, 보고서 작성, 내부검증 등이 포함된 온실가스 배출량 산정/보고를 위한 모니터링 체계를 자체적으로 구축하여 운영한다.

온실가스 배출량 산정방식을 다음의 두 가지 방식에서 선택할 수 있는바

계산기반의 온실가스 배출량 산정방식(Calculation)

측정기반의 온실가스 배출량 산정방식(Direct Measurement)

본 가이드라인에서는 계산기반의 온실가스 배출량 산정방식을 제시하였으며, 이는 다음과 같다. 계산기반의 온실가스 배출량 산정에서는 모니터링 된 화석연료 사용량과 활동데이터를 사용한다.

모니터링 유형은 사업장의 구매기준(Purchase-based)을 기준으로 한다.

2.8.1 구매기준(Purchase-based)에 따른 온실가스 배출량 산정방식

2.8.1.1 전력을 제외한 온실가스 배출량 산정방식

(주)니텍스제침은 다음의 모니터링 유형분류 중 사업장의 상황과 일치하는 유형을 선택하여 Data 모니터링을 수행해야 한다. 모니터링 설비 종류는 아래와 같다.

구매기준에 따른 온실가스 배출량 산정은 공급자에 의해 설치되고 관리되는 모니터링 장비를 이용하는 경우에 적용된다.

공급자가 설치/관리하는 모니터링 장비를 이용한 화석연료 사용량 및 활동데이터 수집 ⇒ [전력/열에너지 구매, 도시(화석연료)가스 구매]

해 당 항 목	관 련 서 류
구매전력 (\)	전력공급자(한국전력)가 발행하고 전력사용량이 기입된 요금청구서 전력공급자가 발행한 전력사용 증빙문서
구매 열에너지 (스팀, 온수) (\)	열에너지 공급자가 발행하고 열에너지 사용량이 기입된 요금청구서 열에너지 공급자가 발행한 열에너지 사용 증빙문서
도시가스 (\)	도시가스 공급자(도시가스 회사)가 발행하고 도시가스 사용량이 기입된 요금청구서 열에너지 공급자가 발행한 열에너지 사용 증빙문서

공급자가 설치/관리하는 모니터링 장비와 검/교정이 이루어지지 않은 내부 모니터링 장비를 이용한 활동데이터 수집 ⇒ [전력/열에너지(스팀, 온수 등)구매, 도시(화석연료)가스 구매]

* 당사로 고지된 데이터를 기준으로 내부 계측 모니터링 자료를 이용하여 설비별 화석연료 사용량 및 활동데이터 산정

해 당 항 목	관 련 서 류
구매전력 (\)	전력공급자(한국전력)가 발행하고 전력사용량이 기입된 요금청구서 전력공급자가 발행한 전력사용 증빙문서
구매 열에너지 (스팀, 온수) (\)	열에너지 공급자가 발행하고 열에너지 사용량이 기입된 요금청구서 열에너지 공급자가 발행한 열에너지 사용 증빙문서
도시가스 (\)	도시가스 공급자(도시가스 회사)가 발행하고 도시가스 사용량이 기입된 요금청구서 열에너지 공급자가 발행한 열에너지 사용 증빙문서
당사소유 내부계측설비 측정 Data(내)	내부계측설비 Data 기록일지(Log Sheet)

(이동연소 배출원의 연료사용량) 공급자가 설치/관리하는 모니터링 장비를 이용한 화석연료 사용량 및 활동데이터 수집

항 목	관 련 서 류
연료 주유량	주유소에서 발행하고 주유량이 기입된 요금청구서

2.8.1.2 전력에 대한 온실가스 배출량 산정방식

(주)니텍스제침에서 구매하는 전력은 다음과 같은 모니터링 방법론을 적용한다.

공급자가 설치/관리하는 모니터링 장비와 검/교정 된 내부 모니터링 장비를 이용한 화석연료 사용량 및 활동데이터 수집(타사업장 판매량이 고려된 데이터)

항 목	관 련 서 류
구매전력	- 전력공급자(한국전력)가 발행하고 전력사용량이 기입된 요금청구서 - 전력공급자가 발행한 전력사용 증빙문서
구매 열에너지 (스팀, 온수)	- 열에너지 공급자가 발행하고 열에너지 사용량이 기입된 요금청구서 - 열에너지 공급자가 발행한 열에너지 사용 증빙문서
도시가스	- 도시가스 공급자(도시가스 회사)가 발행하고 도시가스 사용량이 기입된 요금청구서 - 열에너지 공급자가 발행한 열에너지 사용 증빙문서
판매량	- 판매자와 구매자가 지정한 검/교정된 측정설비 계측값 (판매자와 구매자간의 계약서에서 지정하는 비용지급 기준 계측설비) - 판매자와 구매자간의 공급계약서

3. (주)니텍스제침의 온실가스 배출량 모니터링 방법론

3.1 직접배출

3.1.1 고정연소

(주)니텍스제침에서 소유하고 있는 고정연소 설비에서 사용되는 연료소비량과 연료원별 배출계수를 이용하여 고정연소원으로부터 배출되는 온실가스 양을 산정한다. 고정연소 설비에 사용되는 연료는 보일러에서 사용하는 등유와 벙커C유가 있으며 각 배출계수는 IPCC에서 제시하는 공인된 배출계수를 적용한다.

활동데이터의 정의

보일러에서 사용되는 도시가스는 이들을 구입하는 연료량에 따라 (주)니텍스제침의 “월간 원재료 입출고 현황”에 따라 월별로 관리가 가능하다.

배출계수 선정

고정연소 설비에 사용된 연료에는 IPCC에서 제시하는 공인된 배출계수와 온실가스·에너지 목표관리제 운영 등에 관한 지침에서 제시하는 순발열량을 적용하여 온실가스 배출량을 산정한다.

방법론 선정

등유와 벙커C유 연료는 IPCC에서 제시하는 산정 방법론을 적용한다.

① 고정연소 중 기체연료 산정 방법론

고정연소 중 보일러에 사용되는 기체연료인 도시가스에 의한 온실가스 배출량은 다음을 이용하여 산정한다.

산정식	온실가스 배출량(tCO2e) = ∑[기체 화석연료 사용량(t, Nm3) × 순발열량(MJ/kg,Nm3) × 배출계수(kgGHG(CO2/CH4/N2O)/TJ) × 10-6 × 지구온난화지수] 1MJ = 10-6TJ, 1kg = 10-3ton, 1ton = 103kg 으로, 단위환산을 위해서 곱해주는 값이다.
연료별 소비량	자가 측정된 연료 사용량(t, Nm3)
순발열량	온실가스·에너지 목표관리 운영 등에 관한 지침(2010.11.12)
배출계수	연료원별 2006 IPCC 가이드라인 Volume 2:Energy
지구온난화 지수	2차 IPCC 평가 보고서

산정 방법

단계	내용
1 단계	배출원별 연료별 연간 사용량 집계
	각 설비별, 연료별 연간 사용량을 집계한다. 예) 100 ton/yr, 1,000 kl/yr, 150 Nm3/yr
2 단계	순발열량 선정
	각 연료에 대한 순발열량을 선정한다. - 온실가스·에너지 목표관리 운영 등에 관한 지침(2010.11.12)
3 단계	연료 배출계수 선정
	각 연료에 해당하는 배출계수를 선정한다. - 2006 IPCC 가이드라인, Volume 2: Energy
4 단계	배출량 산정
	산정식에 따라 배출량을 산정한다.

3.1.2 이동연소

(주)니텍스제침에서 소유하고 있는 자동차, 트럭 등의 운송수단의 연료를 소비함에 따라 발생하는 온실가스를 이동연소 배출원으로 분류하고, 여기에 사용되는 연료는 휘발유와 경유로 이들의 배출계수는 IPCC에서 제시하는 공인된 배출계수를 적용하였다.

활동데이터의 정의

회사 보유 및 운영 차량에 사용되는 이동연소 연료는 휘발유와 경유를 사용하고 있으며 차량 주유는 외부에서 급유하여 사용하고 “구매영수증”으로 사용량 및 비용을 관리하고 있다.

배출계수 선정

이동연소 설비에 사용된 연료에는 온실가스·에너지 목표관리 운영 등에 관한 지침에서 제시하는 순발열량과 IPCC에서 제시하는 공인된 배출계수를 적용하여 온실가스 배출량을 산정하였다.

방법론 선정

(주)니텍스제침의 소유 차량에 주유하는 휘발유 및 경유 연료는 IPCC에서 제시하는 산정 방법론을 적용한다. 이동연소 중 액체연료인 휘발유 및 경유에 의한 온실가스 배출량은 다음을 이용하여 산정한다.

산정식	온실가스 배출량(tCO2e) = ∑[액체 화석연료 사용량(L, Gg) × 순발열량(GJ/L, Gg) × 배출계수(kgGHG(CO2/CH4/N2O)/TJ) × 10-6 × 지구온난화지수] 1MJ = 10-6TJ, 1kg = 10-3ton, 1ton = 103kg 으로, 단위환산을 위해서 곱해주는 값이다.
연료별 소비량	자가 측정된 연료 사용량(L)
순발열량	온실가스·에너지 목표관리 운영 등에 관한 지침(2010.11.12)
배출계수	연료원별 2006 IPCC 가이드라인 Volume 2:Energy
지구온난화 지수	2차 IPCC 평가 보고서

산정 방법

단계	내용
1 단계	배출원별 연료별 연간 사용량 집계
	각 설비별, 연료별 연간 사용량을 집계한다. 예) 100 ton/yr, 1,000 kl/yr, 150 Nm3/yr
2 단계	순발열량 선정
	각 연료에 대한 순발열량을 선정한다. - 온실가스·에너지 목표관리 운영 등에 관한 지침(2010.11.12)
3 단계	연료 배출계수 선정
	각 연료에 해당하는 배출계수를 선정한다. - 2006 IPCC 가이드라인, Volume 2: Energy
4 단계	배출량 산정
	산정식에 따라 배출량을 산정한다.

3.1.3 탈루성 배출

(주)니텍스제침의 탈루배출원으로는 공장 내 비치된 소화기로 인해 온실가스가 발생한다. 이는 CO2 소화기로 충진량이 곧 온실가스 배출량이 된다. 단, 온실가스 배출량 산정 기간에 냉매 및 소화기에 대한 충진량에 없는 경우 구매기준에 따른 산정 방법론에 따라 온실가스 배출량 산정에서는 제외한다.

참고로 냉동기의 온도 조절에 사용하는 냉매 중 R-22가 있다. 이 냉매(R-22)는 온실가스에 해당되지 않지만 온실가스에너지 목표관리 운영 등에 관한 지침에서 충진량에 대해 연간 누출되거나 구매한 이력 있는 경우에는 기록하도록 권고하고 있다.

활동데이터의 정의

냉동기에서 냉매에 대한 충진 이력이 있는 경우에는 충진된 냉매량을 활동데이터로 정의한다. 냉매에 대한 현황 및 충진 이력은 A/S 업체를 통해 충진에 대한 “거래명세서”를 받아 담당 관리팀에서 관리한다.

소화기는 충진 된 CO2량을 활동데이터로 정의하며 이 활동데이터가 곧 온실가스 배출량이 된다.

지구온난화지수 선정

냉매에 대한 배출계수는 해당 냉매의 종류에 대한 지구온난화지수를 적용하여 계산한다.

방법론 선정

냉매에 의한 온실가스 배출량은 다음을 이용하여 산정한다.

산정식	온실가스 배출량(tCO2) = 탈루성 온실가스 구매량(t) × 지구온난화지수
지구온난화 지수	2차 IPCC 평가 보고서

산정 방법

단계	내용
1 단계	냉매 연간 사용량 집계
	각 사업장별 연간 사용량을 집계한다. 예) 1,000 kg/yr, 100 ton/yr
2 단계	지구온난화지수 선정
	2006 IPCC 가이드라인에서 제공하는 각 탈루 배출되는 온실가스 별 지구온난화지수를 선정하여 적용한다.
3 단계	배출량 산정
	산정식에 따라 배출량을 산정한다.

3.2 간접배출

3.2.1 구매전력

(주)니텍스제침에서 사용하는 전력은 전력사용량과 국가에서 제시하는 배출계수를 적용하여 온실가스 배출량을 산정한다. 전력은 (주)니텍스제침의 전체 사업장에서 사용한다.

활동데이터의 정의

(주)니텍스제침에서 사용하는 전력은 한국전력공사에서 고지하는 고지서 및 영수증에 따라 관리가 가능하다.

배출계수 선정

한국전력거래소에서 제시하는 연도별 전력 배출계수를 적용한다.

방법론 선정

구매전력에 의한 온실가스 배출량은 다음을 이용하여 산정한다.

산정식	온실가스 배출량(tCO2) = ∑[구매전력 사용량(MWh) × 배출계수(tGHG(CO2/CH4/N2O)/MWh) × 지구온난화지수]
배출계수	배출계수는 KPX(한국전력거래소)에서 발표한 전력배출계수를 적용한다.

산정 방법

단계	내용
1 단계	전력 연간 사용량 집계
	각 사업장별 연간 전력 사용량을 집계한다. 예) 1,500,000 kWh/yr, 1,000 MWh/yr
2 단계	배출계수 선정
	배출계수는 KPX(한국전력거래소)에서 발표한 전력배출계수를 적용한다.
3 단계	배출량 산정
	산정식에 따라 배출량을 산정한다.

3.3 데이터 관리 시스템

3.3.1 도시가스 사용량 측정 및 관리

열매체 보일러에 사용되는 도시가스사용량은 온도와 압력이 보정된 계량기에서 측정되고 이 수치가 관리팀에서 매일 확인하며, 이 데이터는 매월 작성 및 보고하는 공장 유틸리티 사용 자료로 관리한다.

3.3.2 전력 사용량 관리

한국전력공사로부터 매월 전력사용 검침을 통하여 전 공장의 전력 사용량을 확인하고, 이를 공장의 전력계 기준으로 관리팀에서 사용량을 매월 작성 및 보고하는 공장 유틸리티 자료로 관리한다.

3.3.3 차량 주유로 인한 연료 사용량 관리

차량 주유관리는 차량관리 담당 부서인 관리팀에서 영수증 관리 및 월간 사용현황 관리 등을 담당하고 있다.

3.3.4 계측기 관리 규칙

(주)니텍스제침의 운영규정 계측기관리프로세스에 의거하여 전 공장에서 사용하는 계측기 및 장비의 성능을 정상적으로 유지함으로써 정확하게 계량 및 계측할 수 있도록 관리한다.

3.3.5 기타 관리 규칙

전력의 경우 한국전력공사에서 제공하는 고지서와 당사 계측기에 의해 계측된 값이 상이한 경우가 발생할 수 있다. 이러한 경우 한국전력공사에서 제시하는 고지서상의 전력사용량 값을 기준으로 하여 계측 값 간의 차이에 대한 분배가 계측 설비별로 이루어져야 한다.

3.4 배출량 불확도 평가

산정 기반으로 온실가스 배출량을 모니터링 할 경우 온실가스 배출량의 신뢰도 확보와 모니터링 설비의 개선여부를 결정하기 위하여 배출량의 불확도를 수치화하여 관리할 수 있다. 온실가스 배출량의 불확도 산정은 개별 배출원의 온실가스 배출량에 대한 불확도를 산정하고 배출원별 온실가스 배출량과 산정된 불확도를 이용하여 당사의 온실가스 배출량에 대한 총 불확도를 산정 할 수 있다.

1단계) 개별 배출원의 온실가스 배출량에 대한 불확도를 아래의 수식을 이용하여 산정한다.

‣ 개별 배출원의 온실가스 배출량 불확도 산정 방법론

[eqn: U _{n} ``=` sqrt {U _{Activity` ^{}} ^{2} + U _{Conversion`factor ^{}} ^{2}}]

U n : 개별배출원의 온실가스 배출량 불확도, (%)

U Activity : 활동데이터의 불확도(모니터링 설비 불확도), (%)

U Conversion Factor : 전환계수(저위발열량, 배출계수)의 불확도, (%)

2단계) 산정된 배출원별 온실가스 배출량과 불확도를 이용하여 사업장 총 온실가스 배출량에 대한 불확도를 아래의 수식을 이용하여 산정한다.

‣ 사업장 총 배출원의 온실가스 배출량 불확도 산정 방법론

[eqn: U _{total} = {sqrt {(U _{1} ․x _{1} ) ^{2} +(U _{2} ․x _{2} ) ^{2} +․․․+(U _{n} ․x _{n} ) ^{2}}} over {|x _{1} +x _{2} +․․․+x _{n} |}]

U total : 사업장 총 배출원의 온실가스 배출량 불확도, (%)

U n : 개별 배출원의 온실가스 불확도, (%)

x : 개별 배출원별 온실가스 배출량(t)

4. 배출량 보고서 작성

(주)니텍스제침의 온실가스 배출량 산정 및 보고를 위하여 가이드라인 지침에 따른 워크시트로 제공한다. 따라서 워크시트에 각 배출원에 따른 활동데이터를 입력 완료하면 온실가스 배출량 결과를 집계하여 온실가스 배출량 보고서가  작성된다.

매월 수집된 연료사용량 및 활동데이터를 워크시트의 해당란에 입력하여 1월에서 12월까지의 월간 자료가 모두 입력되면 사업장별 연간 배출량으로 계산한다.

배출량 보고서는 직접배출과 간접배출로 분류하여 각 범위에 포함되는 배출원별 배출량을 보고할 수 있도록 되어 있다. 인벤토리 보고서는 다음과 같은 내용을 포함하고 있다.

[그림 ] 배출량 보고서 양식

보고년도 및 실제배출년도

조직경계 및 운영경계

해당년도 총 배출량

고정연소 배출결과

이동연소 배출결과

공정 배출결과

탈루 배출결과

간접 배출결과

배출원별 비교

월간 배출량 비교

생산량당 배출량 원단위 월별 비교

5. 인벤토리 QA/QC 규정

5.1 QA/QC 정의

QC(품질관리)

기업 관리자가 기업의 활동을 통하여 배출되는 온실가스 배출량의 측정 및 기록과 관련된 활동과 데이터를 일상적으로 점검하고 시정하는 활동

QA(품질검증)

평가하고자 하는 업무에 대해 독립적인 위치에 있는 제3자가 관리시스템을 포함한 전반적인 기업의 온실가스 인벤토리에 대하여 객관적인 검토를 실시하는 일련의 활동

5.2 QA/QC 목적

(주)니텍스제침은 신뢰성 있는 온실가스 관리시스템 구축 및 인벤토리와 관련된 데이터 측정/기록관리, 온실가스 배출량 산정을 위하여 월 1회 주기적으로 QC/QA를 실시한다.

5.3 적용 범위

본 관리규정은 (주)니텍스제침의  사업장 온실가스 인벤토리 관련업무 담당자에게 적용되며 관련 업무는 부서별, 담당자별로 규정한다.

5.4 QA/QC 업무 조직

(주)니텍스제침은 효율적  온실가스인벤토리 관리와 신뢰성있는 온실가스 산정을 위하여 활동데이터, 배출량 산정관리, 배출량 검증, 인벤토리 보고 담당부서 및 담당자를 지정하여 운영한다.

활동데이터 관리부서

항목	관리대상	담당부서	담당자
고정연소	연료 사용량	총무지원팀	강혜진
이동연소	연료 사용량	총무지원팀	강혜진
탈루성 배출	냉매 충진량	총무지원팀	강혜진
구매전력	전력 구매량	총무지원팀	강혜진

배출량 산정 관리부서

항목	관리대상	담당부서	담당자
배출량 산정	배출계수 선정	총무지원팀	강혜진
	활동데이터 수집	총무지원팀	강혜진

배출량 검증 담당자

항목	관리대상	담당부서	담당자
데이터 관리	계측장비 관리 및 교정 확인	총무지원팀	강혜진
	정기적인 데이터 적합성 확인	총무지원팀	강혜진
	Cross check	총무지원팀	강혜진
산정과정 관리	방법론 검증	총무지원팀	강혜진
	배출계수, 발열량 등 계수 검증	총무지원팀	강혜진
	GHG inventory sheet 관리	총무지원팀	강혜진
산정결과 관리	배출원 목록 검증	총무지원팀	강혜진
	데이터 및 방법론의 일관성 검증	총무지원팀	강혜진
	배출량 검증	총무지원팀	강혜진
내부 검증	배출량 내부 검증	총무지원팀	강혜진

인벤토리 보고 담당자

항목	관리대상	담당부서	담당자
인벤토리 보고	인벤토리 보고서 작성	총무지원팀	강혜진
	조직/운영경계 검토	총무지원팀	강혜진
	인벤토리 QA/QC 담당자 역할 검토	총무지원팀	강혜진
	보고서 목차 및 내용 적합성 검토	총무지원팀	강혜진

5.5 QA/QC 절차

5.5.1 데이터 수집과정 QA/QC

활동데이터 계측 및 보고 확인

활동데이터 관리부서는 계측되거나 계산된 활동데이터가 정확하게 데이터 양식에 입력되고 보고되고 있는지 확인한다.

계측장비의 관리 및 교정 확인

(주)니텍스제침의 계측장비가 관리되고 교정되고 있는지 확인한다.

데이터 적합성 검토 확인

배출량 검증 담당자는 주기적으로 데이터 누락, 왜곡, 계산의 정확성 등을 매년 확인한다.

활동데이터 취합 확인

배출량 산정 관리부서는 (주)니텍스제침의 인벤토리 데이터 입력 양식에 근거하여 데이터를 월별로 입력하고 정확하고 적절하게 입력하였는지를 확인한다. 배출량 검증 담당자는 데이터의 적합성을 매년 확인하도록 한다.

Cross check

배출량 검증 담당자는 데이터 취합 과정에 의거하여 데이터가 적절하게 취합되었는지 확인하고 각 Cross checking Point별로 5.5.4 항목의 내부심사 필수항목 체크리스트에 따라 취합자료를 매년 비교/분석한다.

데이터 보관

활동데이터 관리부서는 활동데이터를 전자파일의 형태나 문서의 형태로 보관해야 한다. 활동데이터의 보존기간은 10년이며 복사본을 별도로 저장 및 보관한다.

5.5.2 배출량 산정과정 QA/QC

활동데이터 별 배출량 산정 방법론

배출량 산정 부서는 각 활동데이터 별 사용된 배출량 산정 방법론, 배출계수, 발열량 등 계수의 적절성과 정확성을 확인하고 사용자에 의해 신규로 생성된 방법론이나 계수가 있는 경우 그에 따른 근거와 당위성을 문서화한다.

활동데이터 별 배출량 계산 절차

배출량 검증 담당자는 산정 단계별로 데이터 샘플을 취하여 각 단계별로 재계산하여 각 단계의 데이터 적합성을 검증한다. 배출량 검증 담당자는 위의 사항이 올바르게 이루어져 있는지 검토한다.

GHG inventory sheet

배출량 산정 담당부서와 배출량 검증 담당자는 아래 항목에 따라 검증하고 GHG inventory sheet의 데이터 처리과정이 적절하게 설명되고 있는지 점검한다. 그리고 문서화된 GHG inventory sheet 구조와 운영사항이 문서화되어 보관되고 있는지 검토한다.

① GHG inventory sheet에 사용된 단위가 정확히 분류 및 적용되었는지 확인한다.

② 해당 항목에 활동데이터, 발열량, 배출계수 등이 적절히 사용되었는지 확인한다.

③ GHG inventory sheet를 이용하여 산정된 온실가스 배출량의 재현가능 여부를 확인한다.

5.5.3 산정결과 QA/QC

온실가스 배출원 목록

배출량 검증 담당자는 온실가스 배출원 목록이 모든 하위 부서의 배출원 목록을 포함하고 있는지 선택적 정보에 대한 명확한 정의와 관리항목이 관리되고 있는지 점검한다.

데이터/방법론의 일관성

① 배출량 검증 담당자는 다음을 확인한다.

② 각각의 카테고리에 입력된 데이터의 일관성 유지

③ 계산에 사용된 방법론들의 일관성 유지

④ 시간의 흐름에 따라 배출계수 값 변화

⑤ 재계산을 통한 방법론과 데이터 변화 여부

온실가스 배출량

배출량 검증 담당자는 다음을 확인한다.

① 시간의 흐름에 따른 저감활동 결과의 온실가스 배출 및 저감량 반영 여부

② 모든 카테고리에 대하여 기준년도부터 현재 인벤토리 기간까지의 온실가스 배출량 산정값 기록 및 관리 여부

③ 파악된 불확실성의 관리 및 개선 여부

④ 각각의 카테고리에 대한 현재 인벤토리 평가와 예전의 평가를 비교했을 때 변동사항의 발생 여부

5.5.4 인벤토리 보고 QA/QC

온실가스 인벤토리 범위 설정

배출량 검증 담당자는 (주)니텍스제침의 조직운영  경계가 적절하게 설정 되었는지 점검한다.

온실가스 인벤토리 담당자

인벤토리 검증 담당자는 인벤토리 활동데이터 관리, 배출량 산정 관리, 배출량 담당자의 책임과 의무가 명확하고 적절하게 정의되었는지 점검한다.

내부 검증 담당자 임명

인벤토리 보고 검증 담당자는 작성된 인벤토리의 내부검증을 위한 전문적인 판단을 할 수 있는 담당자를 내부 검증자로 임명한다.

① 내부심사 필수항목 체크리스트

구분	점검 사항
배출원 변화	공정상의 변화가 있는가?
	배출원 관련 설비의 변동사항이 발생하였는가?
	추가된(또는 폐쇄된) 배출원이 있는가?
데이터 측정	측정기의 교체나 보수가 발생하였는가?
	측정 절차에 따라 이행되고 있는가?
	측정되지 않은 기간이 발생하였는가?
측정기 검교정	측정기의 검교정 절차에 따라 이행되고 있는가?
	검교정 주기에 따라 이행되고 있는가?
	측정 허용오차범위를 만족하고 있는가?
데이터 기록	절차에 따라 이행되고 있는가?
	측정치의 기록이 정확하게 매치하는가?
	주기에 따라 이행되고 있는가?
데이터 보관	보관기간이 지침에 따라 지켜지고 있는가?
	분실되거나 훼손되지 않았는가?
	데이터보관 관련 담당자와 책임자가 정해져 있는가?
기타 에러	활동데이터 관련 기타 에러사항이 있는가?
	에러 발생을 최소화할 수 있도록 크로스체크를 실시하고 있는가?
보고	결재라인이 변경되지 않았는가?
	모든 데이터가 보고되었는가?

② 내부심사 검증보고서 양식 예

온실가스 인벤토리 QA/QC 절차 이행 내부검증 보고서
				결재	담당부서			인벤토리 관리부서
					담당	부장		담당	팀장
활동데이터				내부검증 일자
내부검증 항목
검증항목	이상 유무			발견 내용			조치 건의
배출원 변화
데이터 측정
측정기 검교정
데이터 기록
데이터 보관
기타 에러
보고
종합 검증의견
부적합 사항
권고사항
내부검증 의견

외부 검증(제3자 검증)기관 선정

인벤토리 보고 검증 담당자는 작성된 인벤토리의 제3자 검증을 위한 독립적이며 전문적인 판단을 할 수 있는 인증원을 선정한다. 단, 외부 검증은 목적에 따라 선택적으로 실시할 수 있다.

5.6 온실가스 인벤토리 교육

① 주)이주에서는 다음과 같은 기후변화 교육활동을 진행한다.

② 내부 온실가스 배출량 산정 및 기후변화 대응 관련 교육을 년 1회 진행한다.

③ 교육 담당자는 온실가스 인벤토리 구축 및 관리를 담당하는 부서로 한다.

④ 교육내용에는 전체 공장의 온실가스 배출량 분석 자료 및 향후 온실가스 감축사업 추진 등에 대하여 포함한다.

5.7 참고문헌

QA/QC 규정은 WRI GHG Protocol, IPCC 가이드라인, ISO 14064-1, 2, 3, 환경부 MRV 지침을 참고하여 작성하였다.

[첨부 1. 연료종류별 순발열량 및 온실가스 배출계수(2006 IPCC 가이드라인)]

화 석 연 료	단위	순발열량	배출계수
		GJ	CO2(kgCO2/TJ)	CH4(kgCH4/TJ)	N2O(kgN2O/TJ)
국내 무연탄	t	19.3	98,300	10	1.5
수입 무연탄	t	26.8	98,300	10	1.5
원료용 유연탄	t	28.3	94,600	10	1.5
연료용 유연탄	t	24.9	94,600	10	1.5
아역청탄	t	20.9	96,100	10	1.5
갈탄	t	11.9	101,000	10	1.5
이탄	t	9.76	106,000	2	1.5
코크스	t	28.2	107,000	10	1.5
원유	t	42.3	73,300	3	0.6
휘발유	㎘	31	69,300	3	0.6
휘발유-이동연소 (제어장치 미장착)	㎘	31	69,300	33	3.2
휘발유-이동연소 (산화촉매기)	㎘	31	69,300	25	8
휘발유-이동연소 (저연비 소형 차량, 연식 1995년 이후)	㎘	31	69,300	3.8	5.7
JP-8	㎘	34.3	70,000	3	0.6
JET A-1	㎘	34.3	71,500	3	0.6
실내등유	㎘	34.3	71,900	3	0.6
보일러 등유	㎘	35	71,900	3	0.6
경유	㎘	35.4	74,100	3	0.6
경유-이동연소	㎘	35.4	74,100	3.9	3.9
B-A	㎘	36.6	74,100	3	0.6
B-B	㎘	38.1	77,400	3	0.6
B-C	㎘	39.1	77,400	3	0.6
납사	㎘	31.2	73,300	3	0.6
아스팔트	t	39.1	80,700	3	0.6
윤활유	㎘	36.2	73,300	3	0.6
석유코크	t	32.5	97,500	3	0.6
정제원료(반제품)	t	43	73,300	3	0.6
파라핀 왁스	t	40.2	73,300	3	0.6
용제	㎘	30.8	73,300	3	0.6
기타석유제품	t	40.2	73,300	3	0.6
코크스가스	t	38.7	44,400	1	0.1
고로가스	t	2.47	260,000	1	0.1
전로가스	t	7.06	182,000	1	0.1
LPG(프로판)	t	57.8	63,100	1	0.1
LPG-이동연소	t	57.8	63,100	62	0.2
천연가스(벙커C유)	t	40	56,100	1	0.1
천연가스-이동연소	t	40	56,100	92	3
정제가스	t	49.5	57,600	1	0.1

[첨부 2. 구매전력 온실가스 배출계수(한국전력거래소, 전력배출계수 2008)]

종류	단위	데이터
전기	tCO2/MWh	4.4380E-01
	tCH4/MWh	5.4000E-06
	tN2O/MWh	2.7000E-06